|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 参数 |
| 中音萨克斯 | 把 | 3 | 3950 | 11850 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 乐器专用进口黄铜管体，高音#F键，前置F键，双层电泳喷漆工艺，大师手工小天使雕花，大口直径：128毫米，脖管厚度：0.6毫米，身管厚度：0.77毫米，意大利皮垫，天然贝壳扣按键，三角支撑加固技术，焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包。 |
| 次中音萨克斯 | 把 | 2 | 5200 | 10400 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 乐器专用进口黄铜管体，高音#F键，前置F键，表面漆金，双层电泳喷漆工艺，大师手工雕花。大口直径：161毫米，脖管厚度厚度：0.6毫米，身管厚度：0.77毫米，大口：0.9毫米，意大利皮垫，天然贝壳扣按键，三角支撑加固技术，焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包 |
| 高音萨克斯 | 把 | 1 | 4500 | 4500 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 乐器专用进口黄铜管体，高音#F键，双层电泳喷漆工艺，表面漆金，前置F键。脖管厚度：0.6mm，身管厚度：0.7mm，喇叭口外径：91mm，内径：52mm，焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包。 |
| 黑管 | 把 | 5 | 1950 | 9750 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 管身采用ABS高密度树脂，镍银合金按键，表面镀镍，可调式手托，喇叭口直径：85毫米，小口：33毫米，管壁内径：14.8毫米，外径：29.5毫米。意大利皮垫，焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包。 |
| 长笛 | 把 | 5 | 1950 | 9750 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 镍银合金管身，表面镀银，冷拔孔技术，壁厚：0.45毫米，管身内径18.9mm，外径19.8mm，16孔闭孔，曲列式按键，附E键，意大利皮垫，焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包。投标人投标时需提供省级及以上检测机构的产品检测报告复印件。 |
| 长号 | 把 | 3 | 1500 | 4500 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 乐器专用进口黄铜管体，表面漆金。外径19.9mm，内径17.7mm，口径：198mm，焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包。 |
| 次中音号 | 把 | 3 | 3700 | 11100 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 乐器专用进口黄铜管体，立键式三键。表面漆金。管径：13.5毫米，口径：230毫米。焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包。投标人投标时需提供省级及以上检测机构的产品检测报告复印件。 |
| 大抱号 | 把 | 1 | 12500 | 12500 | 雅马哈、杰普特、威柏尔 | 乐器专用进口黄铜管体，立键三键。表面漆金。管径：16.5mm，口径：381mm，高度865mm，焊接采用国际标准冷焊接技术，管身刻全国唯一认证码，轻体帆布箱包。投标人投标时需提供省级及以上检测机构的产品检测报告复印件。 |
| 行进小军鼓 | 个 | 25 | 350 | 8750 | 雅马哈、杰普特、宝威 | 行进小军鼓采用立式双面都带有鼓皮，带有鼓棒，带有背带，规格：13寸。 |
| 行进大军鼓 | 个 | 4 | 750 | 3000 | 雅马哈、杰普特、宝威 | 行进大军鼓采用立式双面都带有鼓皮，带有鼓棒，带有背带，规格：直径24寸、高度12寸。 |
| 大镲 | 付 | 2 | 550 | 1100 | 雅马哈、杰普特、艺鸣 | 大镲采用乐器专用响铜材料手工打造而成，大镲直径：30cm，一副2面组成，対击发音，配有专用的手抓带。 |
| 中镲 | 付 | 4 | 460 | 1840 | 雅马哈、杰普特、艺鸣 | 中镲采用乐器专用响铜材料手工打造而成，中镲直径：25cm，一副2面组成，対击发音，配有专用的手抓带。 |
| 小镲 | 付 | 4 | 240 | 960 | 雅马哈、杰普特、艺鸣 | 小镲采用乐器专用响铜材料手工打造而成，小镲直径：15cm，一副2面组成，対击发音，配有专用的手抓带。 |
|  |  |  | 小计： | 90000 |  |  |